FP: fonction principale

FT: fonction technique

FP1

*permettre de percer dans le materiau et de ressortir les forets bloques*

poids de 2.3kg

5 heures de fonctionnement

embout de vissage

Temps de charge: *3-5 h*

*Batterie lithium*

*Mécanisme solide*

*Système de verrouillage*

FT4

*permettre d'assurer l'autonomie*

FT3

*Pernettre de visser a l'aide de l'embout de* *vissage*

FT1

*permettre d'assurer la securité de l'utilisateur.*

FT2

*permettre d'assurer l'alimentation electriqiue*